
技术项目合作需求建议表
                
	需求名称
	高低压转子轴间离合器设计技术研究

	需求单位
	中国航发燃气轮机有限公司

	技术类别
	主机设计

	专业方向
	机械传动

	承研单位要求
	具有机械传动设计经验，具备离合器设计和试验能力。

	急迫性描述
	燃气轮机应用领域广泛、需求多样，对部分机组提出需要由功率输出轴（低压轴）直接带转高压轴来实现起动，现状态方案不满足该需求，需设计高低压轴间离合器来满足市场需求，系列产品尚无轴间离合器设计和使用经验，亟需开展相关设计研究。

	技术难度描述
	高低压轴间离合器具有转差高、功能集成化程度高、可靠性需求高、能够适应轴向串动等特点，此类离合器结构设计经验有限，需借助高校、相关领域企业力量，完成轴间离合器设计。

	应用需求描述
	高低压轴间离合器连接低压轴与高压轴，可将负载端扭矩通过低压轴传递给高压轴，实现机组利用功率输出轴直接带转起动，且在不借助外部设备情况下，在起动成功后使高低压轴脱开。高低压轴间离合器能够作为燃气轮机轴系一部分，根据转子结构需求，集成轴承定位功能。

	关键目标和主要研究内容
	以现有型号为平台，设计高低压轴间离合器，通过仿真对强度和寿命进行评估，结合部件与整机试验完成离合器功能和性能验证，主要研究内容如下：
1.开展离合器设计技术研究，完成高低压轴间离合器结构设计；
2.试验件完成离合器静力试验、冲击试验、脱开试验验证、整机件试制；
3.完成整机件试制；
4.整机试验分析和改进，完成整机验证。

	核心技术指标
	轴间离合器设计技术指标如下：
1.转向：面向输出端(低压)观察，低压和高压转向均为逆时针；
2.脱开转速：当高压轴转速达到7500r/min时离合器脱开，高压轴工作额定转速13100r/min（具备5%超转能力），完全脱开时低压轴转速不超过8300r/min；
3.额定扭矩：恒扭阶段扭矩为183N·m，恒功率阶段最大扭矩为249N·m。起动瞬时最大扭矩420N·m（暂定）；
4.最大功率：低压轴传递给高压轴的最大功率90kW；
5.首翻期不低于25000小时，总寿命不低于10万小时。寿命期内满足起动次数不少于10000次。

	市场预期
	利用高低压轴间离合器设计技术，能够实现燃机机组通过功率输出轴直接带转起动燃机主机，相比传统的起动结构，可取消起动传动系统部件，离合器部件集成了轴承定位、高低压联动同步摇转等功能，燃机主机结构精简，降低燃机机组的成本，提高产品市场竞争力。
高低压轴间离合器技术在我司现有型号中尚无研究和应用，而国内燃机市场中的国外竟品有类似结构应用，但国内自主研发燃机领域关于该技术均处于起步阶段，该项技术的突破有利于我司在燃机自主研发领域抢占技术制高点、保持市场竞争力。

	研究与应用考核周期
	研究周期
	应用考核周期

	
	3年
	—

	开发方式
	□合作开发；     委托开发

	其他说明
	无

	联系人
	刘明明 15802482581


	
